緑　化　面　積　計　算　書 ( 風 致 地 区 )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ① 敷地面積 |  | ㎡ |
| ② 緑化率 | □20％(用途地域)□30％(用途地域以外) |  |
| ③ 必要緑化面積（①×②） | ①[　　　　㎡]×②[　　　　％] | ㎡ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種　　類 | 算定式等 | 算定面積（㎡） |
| ア）樹木樹冠の水平投影面積 | 高木(H=4ｍ以上のもの) | [　　　　　　本]×13.8㎡ |  |
| 中木(H=2.5ｍ～4ｍ未満のもの) | [　　　　　　本]×8.0㎡ |  |
| 低木(H=1m～2.5ｍ未満のもの) | [　　　　　　本]×3.8㎡ |  |
| 低木(H=1ｍ未満のもの) | [　　　　　　本]×1.0㎡ |  |
| イ）生垣 | 公道に接する生垣 | 長さ×生垣高さＬ[　　　ｍ]×Ｈ[　　　ｍ] |  |
| 公道以外に接する生垣 | 生垣の水平投影面積 |  |
| ウ）芝、その他地被植物 | 芝等の水平投影面積 |  |
| エ）花壇 | 花壇の水平投影面積 |  |
| オ）のり面緑化 | 水平投影面積 |  |
| カ）緑化駐車場 | 緑化ブロック | [　　　　㎡]×緑化換算率50％ |  |
| 芝保護材 | [　　　　㎡]×緑化換算率70％ |  |
| その他 |  |  |
| キ）修景施設（噴水、池、築山、灯篭、石組み等） | 水平投影面積 |  |
| ク）環境施設 | 透水性ブロック | [　　　　㎡]×緑化換算率20％ |  |
| 透水性アスファルト | [　　　　㎡]×緑化換算率10％ |  |
| 砂利敷き | [　　　　㎡]×緑化換算率10％ |  |
| その他透水性能施設 | [　　　　㎡]×緑化換算率10％ |  |
| ケ）壁面緑化・フェンス緑化（高さ1ｍまで） | 鉛直投影面積(水平延長×高さ1ｍ)Ｌ[　　　ｍ]×Ｈ1ｍ |  |
| ④ 緑化面積：合計（ア～ケの合計） |  |
| 　 緑化確認欄　③必要緑化面積[　　　　　　　　㎡]　**≦**　④緑化面積[　　　　　　　　　㎡] |

注）1 既存樹木の残す場合は、現状の高さを基準に算出してください。

2 公道は、建築基準法第42条第1項各号および同条第2項の道路とします。

　　3 芝、その他地被植物は、樹木など他の施設の水平投影面積と重複して計上できません。

4 修景施設は、噴水、池、築山、灯篭、石組み飛石など樹木・植栽等と一体となって自然的環境を形成

しているものに限ります。また、樹木などその他施設の水平投影面積と重複して計上できません。

　　5 壁面緑化およびフェンス緑化の対象は、植物が生育するための資材（補助資材、植栽基盤等）が整備

された外壁等を原則とし、高さ1ｍを対象とします。

6 屋上緑化は、緑化率の計算に含めることはできません。

　　7 緑化の種類ごとの面積算出根拠が分かるよう、緑化計画図および計算式等を用いて示してください。