**中間検査チェックシート Ｃ２表(木造枠組壁構造)**

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検　査　項　目 | 照　　合　　内　　容 | 工事監理者 | 検　査　記　録 |
| Ａ：目視検査Ｂ：実測検査Ｃ：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| １ | 全体形状及び部材の配置 | ア | 建築物の形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 柱の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 耐力壁の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 小屋組の形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ２ | 使用材料 | ア | 木材、合板の種類 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 緊結金物 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ３ | 基　礎 | ア | 種類の確認 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 形状・寸法の確認 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 床下換気口等の設置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 構造体のひび割れの有無 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ４ | 土　台 | ア | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | アンカーボルトの据付及び緊結状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ５ | 床構面 | ア | 根太の形状、寸法、配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 開口部の補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 耐力壁下根太補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 転び止め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | 床材の釘留め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | 耐力壁 | ア | 位置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | たて枠の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 隅角部、交差部の補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 頭つなぎ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | まぐさ、まぐさ受け |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| カ | 壁材の釘留め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| キ | ホールダウン金物の取付け |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ７ | 小屋組 | ア | 垂木の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 垂木つなぎ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 垂木、トラスの緊結 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 振れ止め |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ８ | その他 | ア | 地盤面からの床高さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 防腐・防蟻措置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※　工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。　　なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 工事監理者への指示事項等 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | 工事監理者名(検査立会者) |
|  |
|  |
|  |
|  |